# Angaben zum Spielplatz (Träger, Einrichtung, Ort):

# Vorhandene Spielplatzgeräte, Einfriedungen, Treppen, etc.:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Schaukel | 11. Bank |
| 2. Rutsche | 12. Stein-, Holzformation |
| 3. Wippe, Wippgerät, -tier | 13. Hügel, Geländemodellierung |
| 4. Karussell | 14. Wasserspielanlage |
| 5. Klettergerät, -wand | 15. Sonnensegel |
| 6. Turm | 16. Zaun, Einfriedung |
| 7. Kletterbaum | 17. Treppe, Stufen |
| 8. Brücke | 18. Pflanzen |
| 9. Hütte | 19. |
| 10. Sandkasten | 20. |

# Kontrollintervall:

Nach Bedarf täglich bis wöchentlich durch unterwiesene Person.

**Unterwiesene Person/en:**

# Kriterien der visuellen Prüfung – Sichtkontrolle:

⮚ Sauberkeit der gesamten Anlage (Flaschen/Scherben, weiterer Unrat, Tierkot)

⮚ Beschädigungen der Einfriedung/Tore

⮚ Beschädigungen an Seilen, Ketten, Autoreifen, Sitzflächen der Spielplatzgeräte

⮚ Starke Riss- oder Splitterbildung an Holzteilen im Berührungsbereich

⮚ Durchgebrochene oder fehlende Holzteile

⮚ Freiliegende Fundamente

⮚ Vorstehende Schrauben, Nägel, Bolzen o. ä. im Berührungsbereich

⮚ Vorstehende, spitzen oder stachelige Pflanzenteilen in Laufwegen

⮚ Fallschutz in Ordnung bzw. an seinem Platz

⮚ Offensichtliche Instabilität z. B. durch Schiefstellung oder starke Beweglichkeit

**Kirchengemeinde/Einrichtung:**

| **Nr.** | **Überprüfung** | **Instandsetzung** | | | **Unterschrift** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **festgestellte Mängel** | **Maßnahme/n** | **durch** | **am** | **Einrichtungsleitung** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Datum, Unterschrift (unterwiesene Person)**